## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

## Nr. 2002-SE001 – 19.06.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: | Ahjusavi savimört sinakashall 0-2 mm Ahjusavi savimört punane 0-2 mm | |
| Kavandatud kasutusalad: | Ahjusavi ehk savimört on mõeldud kasutatamiseks põletatud savitelliste ja ahjupottide paigaldamiseks ahjudes, pliitides ja suitsulõõrides. Segu on valmistatud pestud ja kuivatatud looduslikest liivadest ja savipulbrist. | |
| Tootja: | Toodetud eritellimusel Uninaks AS poolt.  Uninaks AS, Väluste tee 1, Lihula 90303 | |
| Volitatud esindaja: | Pole rakendatav | |
| Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: | Süsteem nr. 4 | |
| Ühtlustatud standard: | EN 998-1:2010 | |
| Deklareeritud toimivus: |  | |
| **Põhiomadused** | **Toimivus** | **Ühtlustatud tehniline kirjeldus** |
| Tuletundlikkus | A1 |  |
| Veeauru läbilaskvus | μ < 10 |  |
| Kapillaarne veeimavus | W 2 < 1 kg(m2 h0,5) | EN 998-1:2010 |
| Kloriidide sisaldus | ≤ 0,1% Cl |  |
| Soojuserijuhtivus (λ10, dry) | ≤ 0,67 W/mK |  |
| Ohtlikud koostisosad | Ei esine |  |

|  |
| --- |
| Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tootja poolt ja nimel allkirjastatud: | Kermo Jürmann  Säästvad Ehituslahendused OÜ juhatuse liige | 19.06.2020 |